“清理飞机跑道”是航空术语，具体应用要结合场合、上下文。  
常规结构的飞机起降依赖跑道，需要保证跑道具有平整、坚固、视野开阔，防滑耐磨、地面无杂物等特点，如果有特殊情况出现上述要求被破坏，则需要停止飞行，清理跑道，以恢复飞行条件。  
清理的原因多种多样，比如前两年某国产机型在东南亚一机场，因为撞上跑道上的牛而导致起落架折断。  
然后，就会在某航班起飞前，塔台通知航班，正在清理飞机跑道，暂缓起飞。